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На ванну для проведения химических и/или электрохимических процессов
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	Тел.:
	

	E-mail:
	


	№ п/п
	Технические характеристики
	Параметры 
(заполняется Заказчиком)

	1 
	Общие данные 
	Тип закупки: прямой договор / тендерная процедура на ЭТП
	

	2 
	
	Планируемая дата закупки
	

	3 
	
	Планируемая дата ввода в эксплуатацию
	

	4 
	Внутренние размеры ванны
	Высота, мм
	

	5 
	
	Длина х Ширина (/Диаметр), мм
	

	6 
	Тип крышки
	Съемная на фланцах / откидная / без крышки
	

	7 
	Тип днища
	Плоское / наклонное 
	

	8 
	Тип опоры
	Регулируемые / стальная рама / без опоры 
	

	9 
	Тип ботового отсоса
	Односторонний / двусторонний 

По длинной стороне / по короткой стороне
	

	10 
	Характеристика

рабочей

среды


	Наименование процесса
	

	11 
	
	Состав, концентрация, %
	

	12 
	
	Рабочая температура, 0С 
	

	13 
	
	Расстояние до зеркала электролита, мм
	

	14 
	Нагрев
	Тип нагревателя (змеевик, электронагреватель)
	

	15 
	
	Время нагрева с цеховой до рабочей температуры, ч
	

	16 
	
	Начальная температура, оС
	

	17 
	
	Конечная температура, оС
	

	18 
	Теплообменник нагрева (змеевик / выносной теплообменник)

При наличии информации
	Теплоноситель (пар, вода)
	

	19 
	
	Температура теплоносителя, оС
	

	20 
	
	Давление теплоносителя, бар
	

	21 
	
	Расход теплоносителя, кг/ч
	

	22 
	
	Диаметр трубы змеевика, мм
	

	23 
	
	Длина (площадь поверхности) змеевика, м
	

	24 
	
	Материал змеевика
	

	25 
	Электронагреватель

При наличии информации
	Мощность, кВт
	

	26 
	
	Напряжение, В
	

	27 
	
	Материал нагревателя
	

	28 
	Теплообменник охлаждения (змеевик / выносной теплообменник)

При наличии информации
	Хладоноситель (фрион, вода и т.п.)
	

	29 
	
	Температура хладоносителя, оС
	

	30 
	
	Давление хладоносителя, бар
	

	31 
	
	Расход хладоносителя, кг/ч
	

	32 
	
	Диаметр трубы змеевика, мм
	

	33 
	
	Длина (площадь поверхности) змеевика, м
	

	34 
	
	Материал змеевика
	

	35 
	Перемешивающее устройства
	Тип (эжектор, барботер, электромеханическая мешалка, иное)
	

	36 
	Патрубки

При наличии информации
	Количество, тип, диаметр, наличие ЗРА


	

	37 
	Теплоизоляция 

Для ванн с нагревом
	Да/нет
	

	38 
	КИП и автоматика 
	датчики температуры, датчики уровня, датчики pН, датчики электропроводности, индивидуальный шкаф управления, иное
	

	39 
	Дополнительные требования / дополнительная комплектация
	Выпрямитель, фильтровальная установка, штанги анодные/катодные и т.п.
	

	40 
	Эскиз (при наличии)
	


	ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ:
· Химстойкие воздуховоды и радиальные вентиляторы;
· Газоочистное оборудование: ФВГ- фильтра и скрубберы;
· Установки очистки электролита;
· Оборудование для водоочистки: отстойники, флотаторы, емкости - усреднители;
· Гальванические ванны и линии;
· Емкости для агрессивных сред и воды;
Подробнее с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте 
WWW.PROM-EMKOSTI.RU
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